Nedenstående aflæses i log p h diagram og sammenlignes med aflæsninger i damptabel

Regn selv og diskuter med din sidemand

1. Aflæs h´ og tm ved 1 bar, 8 bar og 100 bar
2. Hvad betyder h´
3. Aflæs h´´ ved tm 20, 100, 280
4. Hvad betyder h´´
5. Aflæs r ved p 0,1 bar, 1 bar, 100 bar, 220
6. Hvad betyder r

Entalpi af våd damp kan aflæses i skema og regnes ud fra formlen

Hx= h´+(x\*r)

Aflæs entalpi og regn hx ved

1. tm = 40 og x=0,8
2. pm =10 bar og x= 0,6
3. tm =370 og x = 0,2